# Lenovo USB4 Dock [IoT]
[USB\VID_17EF&PID_111E]
Plugin = lenovo_dock
Flags = can-provision

## these are all updated using the DMC
[USB\VID_17EF&PID_111A]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_111B]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_111C]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_111D]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_111F]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_1119]
Flags = no-probe

# Lenovo USB4 Dock [non-IoT]
[USB\VID_17EF&PID_1193]
Plugin = lenovo_dock
LenovoDockImagePid = 0x111E

## these are all updated using the DMC
[USB\VID_17EF&PID_118E]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_118F]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_1190]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_1191]
Flags = no-probe
[USB\VID_17EF&PID_1192]
Flags = no-probe
