# 5171 devboard connected via USB
[USB\VID_0A12&PID_4007]
Plugin = qc_s5gen2
Flags = no-generic-guids
ProxyGType = FuQcS5gen2HidDevice

# 5171 devboard connected via BT
[BLUETOOTH\NAME_QCC5171]
Plugin = qc_s5gen2
Flags = enforce-requires
ProxyGType = FuQcS5gen2BleDevice
QcS5gen2Gaia3VendorId = 0x001D

# by GAIA primary service with default vendor ID
[BLUETOOTH\GATT_00001100-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5]
Plugin = qc_s5gen2
ProxyGType = FuQcS5gen2BleDevice
QcS5gen2Gaia3VendorId = 0x001D

# GID8 headset
[USB\VID_18D1&PID_800C]
Plugin = qc_s5gen2
ProxyGType = FuQcS5gen2HidDevice

# Transitional GID8
[USB\VID_0A12&PID_4007&MANUFACTURER_GID8&PRODUCT_GID8]
Plugin = qc_s5gen2
ProxyGType = FuQcS5gen2HidDevice
CounterpartGuid = USB\VID_18D1&PID_800C
