# Genesys Logic USB Hubs

[USB\VID_05E3&PID_0610]
Plugin = genesys
GType = FuGenesysUsbhubDevice

[USB\VID_05E3&PID_0630]
Plugin = genesys
GType = FuGenesysUsbhubDevice

# Genesys Logic USB Hubs' HID

[USB\VID_05E3&PID_0102]
Plugin = genesys
GType = FuGenesysHubhidDevice

[USB\VID_05E3&PID_0155]
Plugin = genesys
GType = FuGenesysHubhidDevice

# Brand Products

# Google Servo Dock
[USB\VID_05E3&PID_0610&VENDOR_GOOGLE&IC_359010&BONDING_6A&PORTNUM_25&VENDORSUP_E8A9A9E4-6C17-5F9C-B7BD-CDA49FE66D75]
Name = Servo Dock

# Google EVB
[USB\VID_05E3&PID_0630&PROJECT_DD5E70E4-0F1A-57EB-A0F9-44555ECC56EE]
Name = GL3525S USB Hub EVB
Flags = dual-image

# HP M2xfd

# usbhub
[USB\VID_03F0&PID_0610]
Plugin = genesys
GType = FuGenesysUsbhubDevice
Name = HP USB-C Controller
Flags = dual-image,has-public-key
GenesysUsbhubSwitchRequest = 0xA1
GenesysUsbhubReadRequest = 0xA2
GenesysUsbhubWriteRequest = 0xA3

[USB\VID_03F0&PID_0610&PUBKEY_AB859399-95B8-5817-B521-9AD8CC7F5BD6]
Name = HP M24fd USB-C Hub
Flags = dual-image,has-public-key,has-mstar-scaler
GenesysUsbhubSwitchRequest = 0xA1
GenesysUsbhubReadRequest = 0xA2
GenesysUsbhubWriteRequest = 0xA3

[USB\VID_03F0&PID_0610&PUBKEY_6BE97D77-C2BA-5AA2-B7DF-B9B318BEC2B5]
Name = HP M27fd USB-C Hub
Flags = dual-image,has-public-key,has-mstar-scaler
GenesysUsbhubSwitchRequest = 0xA1
GenesysUsbhubReadRequest = 0xA2
GenesysUsbhubWriteRequest = 0xA3

# scaler
[GENESYS_SCALER\MSTAR_TSUM_G&PUBKEY_B335BDCE-7073-5D0E-9BD3-9B69C1A6899F&PANELREV_RIM101]
Name = HP M24fd USB-C Monitor
Flags = use-i2c-ch0
GenesysScalerGpioOutputRegister = 0x0426
GenesysScalerGpioEnableRegister = 0x0428
GenesysScalerGpioValue = 0x01
GenesysScalerCfiFlashId = 0xC22016

[GENESYS_SCALER\MSTAR_TSUM_G&PUBKEY_847A3650-8648-586B-83C8-8B53714F37E3&PANELREV_AIM101]
Name = HP M27fd USB-C Monitor
Flags = use-i2c-ch0
GenesysScalerGpioOutputRegister = 0x0426
GenesysScalerGpioEnableRegister = 0x0428
GenesysScalerGpioValue = 0x01
GenesysScalerCfiFlashId = 0xC84016

[GENESYS_SCALER\MSTAR_TSUM_G&PUBKEY_847A3650-8648-586B-83C8-8B53714F37E3&PANELREV_RIM101]
Name = HP M27fd USB-C Monitor
Flags = use-i2c-ch0
GenesysScalerGpioOutputRegister = 0x0426
GenesysScalerGpioEnableRegister = 0x0428
GenesysScalerGpioValue = 0x01
GenesysScalerCfiFlashId = 0xC84016
