# No Manufacturer
[CFI\FLASHID_0020]
Name = M25PxxA/xx
CfiDeviceCmdChipErase = 0xC7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x00
[CFI\FLASHID_00BF]
Name = PCT/SST25VFxxx/xxxA
CfiDeviceCmdReadId = 0x90
CfiDeviceCmdChipErase = 0x60
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20
[CFI\FLASHID_009D]
Name = PM25LDxxx
CfiDeviceCmdReadId = 0x90
CfiDeviceCmdChipErase = 0xC7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0xD7
[CFI\FLASHID_009D]
Name = PM25LVxxx
CfiDeviceCmdReadId = 0xAB
CfiDeviceCmdChipErase = 0xC7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0xD7
[CFI\FLASHID_00EF]
Name = W25XxxBV/W25XxxCL
CfiDeviceCmdChipErase = 0xC7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20

# Fujitsu
[CFI\FLASHID_04]
Vendor = Fujitsu

# Atmel
[CFI\FLASHID_1F]
Vendor = Atmel
[CFI\FLASHID_1F65]
Name = AT25F512A/B
CfiDeviceCmdReadId = 0x15
CfiDeviceCmdChipErase = 0x62
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x00
FirmwareSizeMax = 0x10000

# EON
[CFI\FLASHID_1C]
Vendor = EON
[CFI\FLASHID_1C31]
Name = EN25Fxx
CfiDeviceCmdChipErase = 0x60
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20

# ST / SGS/Thomson / Numonyx / XMC(later acquired by Micron)
[CFI\FLASHID_20]
Vendor = ST
[CFI\FLASHID_2040]
Vendor = XMC
Name = XM25QHxxx
[CFI\FLASHID_204011]
Name = XM25QH10
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_204012]
Name = XM25QH20
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_204013]
Name = XM25QH40
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_204014]
Name = XM25QH80
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_204015]
Name = XM25QH16
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_204016]
Name = XM25QH32
FirmwareSizeMax = 0x400000

# Catalyst
[CFI\FLASHID_31]
Vendor = Catalyst

# AMIC
[CFI\FLASHID_37]
Vendor = AMIC
[CFI\FLASHID_3730]
Name = A25Lxxx
CfiDeviceCmdChipErase = 0xc7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20

# SyncMOS
[CFI\FLASHID_40]
Vendor = SyncMOS

# ESI
[CFI\FLASHID_4A]
Vendor = ESI

# Alliance
[CFI\FLASHID_52]
Vendor = Alliance

# Tenx
[CFI\FLASHID_5E]
Vendor = Tenx

# Sanyo
[CFI\FLASHID_62]
Vendor = Sanyo

# AMIC
[CFI\FLASHID_7F]
Vendor = AMIC

# Puya Semiconductor
[CFI\FLASHID_85]
Vendor = Puya
[CFI\FLASHID_854012]
Name = P25Q21H
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_854011]
Name = P25Q11H
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_854010]
Name = P25Q06H
FirmwareSizeMax = 0x10000
[CFI\FLASHID_852013]
Name = PY25Q40HB
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_852014]
Name = PY25Q80HB
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_852015]
Name = PY25Q16HB
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_852016]
Name = PY25Q32HB
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_856010]
Name = P25Q05H
FirmwareSizeMax = 0x10000
[CFI\FLASHID_856011]
Name = P25Q10H
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_856012]
Name = P25Q20H
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_856013]
Name = P25Q40H
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_856014]
Name = P25Q80H
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_856015]
Name = P25Q16H
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_856016]
Name = P25Q32H
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_856017]
Name = P25Q64H
FirmwareSizeMax = 0x800000
[CFI\FLASHID_856018]
Name = P25Q128H
FirmwareSizeMax = 0x1000000

[CFI\FLASHID_89]
Vendor = Intel

# Elite
[CFI\FLASHID_8C]
Vendor = Elite

# Texas Instruments
[CFI\FLASHID_97]
Vendor = Texas Instruments

# PMC
[CFI\FLASHID_9D]
Vendor = PMC
[CFI\FLASHID_7F9D20]
Name = PM25Lx512x
FirmwareSizeMax = 0x10000
[CFI\FLASHID_7F9D21]
Name = PM25LD010
FirmwareSizeMax = 0x20000

# Fudan
[CFI\FLASHID_A1]
Vendor = Fudan
[CFI\FLASHID_A131]
Name = FM25xxx
CfiDeviceBlockSize = 0x10000
CfiDeviceSectorSize = 0x1000
CfiDevicePageSize = 0x100
CfiDeviceCmdBlockErase = 0xd8
[CFI\FLASHID_A13110]
Name = FM25W04
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_A13111]
Name = FM25F01
FirmwareSizeMax = 0x20000

# Hyundai
[CFI\FLASHID_AD]
Vendor = Hyundai

# Sharp
[CFI\FLASHID_B0]
Vendor = Sharp

# SST
[CFI\FLASHID_BF]
Vendor = SST

# Macronix
[CFI\FLASHID_C2]
Vendor = Macronix
[CFI\FLASHID_C220]
Name = MX25Lxxx/xxxC/xxxE
CfiDeviceCmdChipErase = 0x60
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20
CfiDeviceCmdBlockErase = 0xd8
CfiDeviceBlockSize = 0x10000
CfiDeviceSectorSize = 0x1000
CfiDevicePageSize = 0x100
[CFI\FLASHID_C22011]
Name = MX25L1006E
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_C22012]
Name = MX25V2033F
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_C22016]
Name = MX25L3236F
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_C222]
Name = MX25Lxxx1E
CfiDeviceCmdChipErase = 0x60
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20
[CFI\FLASHID_C22312]
Name = MX25V2035F
FirmwareSizeMax = 0x40000

# GigaDevice
[CFI\FLASHID_C8]
Vendor = GigaDevice
[CFI\FLASHID_C840]
Name = GD25Qxxx
CfiDeviceCmdChipErase = 0xC7
CfiDeviceCmdSectorErase = 0x20
CfiDeviceCmdBlockErase = 0xd8
CfiDeviceBlockSize = 0x10000
CfiDeviceSectorSize = 0x1000
CfiDevicePageSize = 0x100
[CFI\FLASHID_C84011]
Name = GD25D10B
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_C84012]
Name = GD25Q20C
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_C84013]
Name = GD25Q40C
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_C84014]
Name = GD25Q80C
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_C84015]
Name = GD25Q16C
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_C84016]
Name = GD25Q32C
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_C84017]
Name = GD25Q64C
FirmwareSizeMax = 0x800000
[CFI\FLASHID_C84018]
Name = GD25Q127C
FirmwareSizeMax = 0x1000000

# Nantronics
[CFI\FLASHID_D5]
Vendor = Nantronics

# Winbond
[CFI\FLASHID_DA]
Vendor = Winbond

# Winbond (ex Nexcom)
[CFI\FLASHID_EF]
Vendor = Winbond
[CFI\FLASHID_EF3010]
Name = W25X05CL
FirmwareSizeMax = 0x10000
[CFI\FLASHID_EF3011]
Name = W25X10CL
FirmwareSizeMax = 0x20000
[CFI\FLASHID_EF3012]
Name = W25X20X
FirmwareSizeMax = 0x40000
[CFI\FLASHID_EF3013]
Name = W25X40
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_EF3014]
Name = W25X80
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_EF3015]
Name = W25X16
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_EF3016]
Name = W25X32
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_EF3017]
Name = W25X64
FirmwareSizeMax = 0x800000
[CFI\FLASHID_EF4013]
Name = W25Q40
FirmwareSizeMax = 0x80000
[CFI\FLASHID_EF4014]
Name = W25Q80
FirmwareSizeMax = 0x100000
[CFI\FLASHID_EF4015]
Name = W25Q16
FirmwareSizeMax = 0x200000
[CFI\FLASHID_EF4016]
Name = W25Q32
FirmwareSizeMax = 0x400000
[CFI\FLASHID_EF4017]
Name = W25Q64
FirmwareSizeMax = 0x800000
[CFI\FLASHID_EF4018]
Name = W25Q128
FirmwareSizeMax = 0x1000000
[CFI\FLASHID_EF4019]
Name = W25Q256
FirmwareSizeMax = 0x2000000
[CFI\FLASHID_EF4020]
Name = W25Q512
FirmwareSizeMax = 0x4000000

# Fidelix
[CFI\FLASHID_F8]
Vendor = Fidelix
